{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)","C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)","D 工程计价总说明(表-01)","F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~","F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明施~","G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【园林绿~","G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【园林绿化工程】","H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【园林~","K.2 清单用表-承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-2~"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)","index":0,"n_rows":8,"n_cols":5,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,3],[1,0,1,4],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[3,0,3,1],[3,2,3,3],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[5,0,5,2],[6,0,6,4],[7,0,7,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["","达古冰川绿化美化项目","","","工程"]
["招标工程量清单","","","",""]
["招  标  人:",""," ","",""]
["","","(单位盖章)","",""]
["造价咨询人:",""," ","",""]
["","","","(单位盖章)",""]
[" ","","","",""]
["封-1 ","","","",""]

{"sheet":"C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)","index":1,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"merged":[[0,1,0,3],[1,0,1,4],[2,3,2,4],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[5,3,5,4],[6,3,6,4],[7,3,7,4],[8,3,8,4],[9,0,9,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["","达古冰川绿化美化项目","","","工程"]
["招标工程量清单","","","",""]
["招  标  人:"," ","造价咨询人:"," ",""]
["","(单位盖章)","","（单位盖章）",""]
["法定代表人 \r\n或其授权人:"," ","法定代表人 \r\n或其授权人:"," ",""]
["","(签字或盖章)","","(签字或盖章)",""]
["编　制　人:"," ","复　核　人:"," ",""]
["","(造价人员签字盖专用章)","","(一级造价工程师签字盖专用章)",""]
["编 制 时 间:"," ","      \r\n复 核 时 间:"," ",""]
[" 扉-1　","","","",""]

{"sheet":"D 工程计价总说明(表-01)","index":2,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,2],[2,0,2,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总 说 明","",""]
["工程名称：","达古冰川绿化美化项目",""]
["一. 工程概况\r\n 1.工程名称：达古冰川绿化美化项目；\r\n 2.项目概况：景区道路沿线良好视角及道路入口，弯道处进行格桑花及硫华菊等植物播种，景观小品安装及薰衣草花海等；\r\n 3.位置：阿坝州黑水县。\r\n二. 工程招标和分包范围\r\n1.本次招标范围为工程量清单及施工图所示的全部范围。\r\n2.包括为完成上述工作所需的生产、生活临时设施搭设，必要的技术措施、安全文明措施搭拆等内容。\r\n3.本项目凡涉及专业工程暂估价及材料暂估价的需另按相关程序办理。\r\n三. 工程量清单编制依据\r\n1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范、《建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）。\r\n2.《四川省建设工程工程量清单计价定额》（以下简称2020《四川计价定额》）全套及相关定额解释、补充定额、配套文件。\r\n3.建设单位提供的设计施工图、相关资料及造价咨询机构编制的工程量清单、预算控制价等。\r\n4.四川省建设工程造价总站关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复 川建价发〔2022〕14号。\r\n5.主要材料费按材料价格按四川省《工程造价信息》2022年第5期阿坝州黑水县材料价格计取，黑水县没有价格的材料采用与黑水县较近的邻县信息价，仍然没有价格的材料按市场价格进行编制，材料价均为不含税价。。\r\n6.与建设项目有关的现行标准、规范、技术资料及材料同期市场价格信息等。\r\n7.相关技术规范及施工现场的实际情况，由业主、设计提供的情况说明等补充资料以及相关会议纪要。\r\n\r\n四.工程质量、材料、施工等的特殊要求\r\n1.工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求。 \r\n2.施工时必须按经批准的施工组织设计，符合施工规范及验收标准。\r\n3.所有的材料（含运输到施工地点的所有费用），由投标人踏勘现场后自行确定运距和相关费用，自主确定报价。\r\n五、其他需说明的问题\r\n1.工程量清单中所列工程数量仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算和支付工程款的依据。工程竣工结算和支付工程进度款的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。\r\n2.本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程规范、业主提供的施工图和工程量清单计价规范一起使用。\r\n3.投标人报价应采用综合单价法，投标人在投标报价时应按要求结合工程量清单描述的项目特征、设计施工图和施工工艺进行报价。\r\n4.工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，招标人可视为已含在其它有关项目的综合单价和合价中。不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征相同）的报价应统一，如有差异，发生合同外工程量时按最低的一个报价进行结算。\r\n5.投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的设计施工图纸和全部清单工作内容的价格体现。应包括本工程的分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费、销项增值税额等完成本工程及达到保修期限所需的一切费用及风险［即本工程的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险金、保险、材料现场抽样检验费、按设计要求和验收规范及政府相关管理部门要求施工单位应进行的测试费用（如砼工程结构实体检验费、防雷装置检测费等）、城市生活垃圾处理费、质监费、规费、销项增值税额及政策性文件规定的各项费用等。此外，投标人应根据企业自身情况考虑材料损耗率，在投标报价时将材料损耗综合考虑在所报综合单价内，中标后不作调整。\r\n6.投标人在编制《工程量清单报价表》时应与施工图、招标文件、合同条款、施工规范、地勘资料和踏勘现场实际情况一起使用。工程量计算规则除另行约定外，其余均按《建设工程工程清单计价规范》(GB50500-2013)的计算规则计算。但工程量清单中个别项目计量单位为了便于工程计量与结算改变了计量单位,请投标人报价时注意工程量清单中的计量单位。\r\n7.规费招标文件无其他要求时投标人按给定的金额计取；结算时，按相应档次按实调整。\r\n8.总价措施项目清单计价表安全文明施工费中的“环境保护”、“安全施工费”、“文明施工费”、“临时设施费”为不可竞争费用,招标文件无其他要求时投标人按清单给定的金额或者费率报价；竣工结算时按相关主管部门核定的《建设工程安全文明施工措施评价及费率测定表》按实调整。夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费由投标人自行考虑，其所需费用综合考虑在对应的报价中；工程量清单中的其它措施项目投标人按《建设工程工程清单计价规范》(GB50500-2013)可自行增补项目（注：措施项目中，投标人应根据自身的施工技术水平和施工机具设备的能力对已编列的措施项目，或自行增补的措施项目，或根据投标施工组织设计或施工方案中编制的措施项目进行完整计价，其中总价措施清单项目，在施工过程中，不管投标人采用什么机械设备和施工技术，均按项一次性报价，且费用包干不作调整。\r\n9.若提供了工程【材料暂估价】的，各投标单位在投标报价时，必须严格按照工程量清单【材料暂估价表】的价格进行投标报价。在工程结算时，材料价格按建设单位及相关部门确认的实际采购价格单独调整，材料耗量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》耗量计算），综合单价均不作调整。\r\n10.在措施项目清单计价表的报价时应特别注意以下几点：\r\n(1)建渣、生活垃圾及多余土方等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，应弃置在环境卫生保护有关法规允许的范围，此部分费用(综合)已含在投标人的投标总价中；\r\n(2)施工用电、用水，招标人已将接驳点提供到施工场地附近，具体接驳点的位置招标人现场明确。该项措施费应包含接驳点之后的所有施工用电、配电材料、设备、设施的所有费用（该项措施费应包含修建水池和供配水设施等费用）；\r\n(3)投标人应充分考虑现场停水、停电情况，并自行配备足够的现场发电设备、抽水设备，并将有关的费用考虑在措施项目清单中, 结算时不再单独计取此项费用；\r\n(4)投标人应自行到施工现场进行踏勘，充分了解现场情况并自行找甲方提供与现场有关的资料（如地勘资料等）、工地位置、道路状况、材料的场内外运输和人工二次搬运等任何其他影响报价的情况，投标人所投报的综合单价将视为包含因上述因素发生的一切费用，中标后若因场地因素导致的经济和工期索赔，招标人将予拒绝；\r\n(5)大型机械设备进出场及安拆费：由投标人投标报价时综合考虑，根据甲方需要，包含至少两次以上进出场。含大型机械安装所需的基础及其使用后的拆除费用、塔吊等机械设备的附着费用，此项目中标后包干使用；\r\n(6)临时施工道路及排污：由投标人根据现场实际情况以及自身的管理经验投标报价时综合考虑红线外施工道路及排污所需全部费用，中标后包干使用；\r\n(7)打围的喷绘增加费用：施工现场应打围施工，所产生费用在措施费中报价。打围施工需符合国家和地方现行的关于工地打围施工的相关要求和业主的统一标准，此项目中标后包干使用；\r\n(8)地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：投标人应自行踏勘现场，结合实际情况，精心编制施工组织设计，填报该项措施费用,中标后不论采取何种措施均不予调整，此项目中标后包干使用；\r\n(9)“已完工程及设备保护”：已完工程成品保护的特殊要求及费用，在工程验收移交前由投标人自行负责，由投标人投标报价时综合考虑；\r\n(10)投标人认为应列的其他措施费用：（如：因招标人取消某些项目产生的相应费用；向其他部门办理相关手续，交纳的相关费用；行车、行人干扰（含交通组织、安全防护），自行实施的各类监测、检测、检验费用；夏季高温费用等）由投标人投标报价时综合考虑，此项目中标后包干使用；\r\n（11）投标人应充分考虑到本工程工期紧、任务重、质量要求高等特点，精心组织施工等所有因素，自行报价，投标人在施工过程中不得以各种理由要求增加措施费；\r\n(12)材料二次背运费：包括管材、设备、砂石水泥等全部材料二次人工或骡马托运，包干报价，后期结算不再做调整。\r\n11.在施工期间发生的工程增量、变更或漏项，其综合单价按按清单计价规范执行。\r\n12．投标人投标时对计日工不作报价，施工过程中当发生零星工作项目用工时，计日工的单价按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零星工作项目的单价标准作为结算单价；零星工作机械单价按《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件规定执行。\r\n13.投标人在投标报价时须仔细踏勘项目现场、详细了解当地气候和周边施工场地条件、环境保护、材料的运输和人工二次搬运、临时停水或停电、施工机械进出场、高原高寒施工降效及城区施工管理等情况，投标人所投报的综合单价将视为包含因上述因素发生的一切费用，一旦中标，投标人将无任何理由因上述因素向发包人索取任何补偿。投标单位根据施工现场及本单位情况自主报价，计入投标报价总价内包干使用，工程结算时不作调整。\r\n14.土建、装饰工程的有关说明\r\n(1)除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，投标人报价时自行将钢筋搭接量与费用考虑在综合单价中；钢筋工程中钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接等方式，其发生的费用计入综合单价中，中标后不作调整。\r\n(2)构造柱、墙体拉接筋、现浇圈梁、现浇过梁、配筋带连接处、装饰后浇柱等一切与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式，其发生的费用投标人应在相应项目的报价中考虑，发包人不再对上述施工方法签证。\r\n(3)本工程使用的装饰材料应为符合环保要求的材料，工程所用的材料（包括面层、基层材料）均应有合格证，及检验报告。\r\n(4)材料在采购前应将样品送发包人，经发包人认可进行封样后方可进行采购，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在报价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。\r\n(5)装饰工程正式施工前应先做样板，经发包人认可后方可进行正式施工，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在报价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。\r\n(6)装饰工程施工，必须满足消防验收标准，凡木作部分等，如木龙骨、木基层、木面层等均应采取相应的消防措施，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在报价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。\r\n(7)块料面层的施工，投标人应将可能发生的勾缝、切割、磨边、钻孔、挖缺、拼花、打磨、酸洗、打蜡等均自行充分考虑在报价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。石材面层还应含刷专用防污防渗剂费用，投标人报价时应综合考虑此因素进行报价，中标后不得调整，也不另行签证。\r\n(8)投标人应将玻璃材料施工时可能发生的切割、磨边、钻孔、挖缺等费用自行充分考虑在报价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。\r\n(9)油漆、涂料施工的遍数应按验收标准进行验收合格为准，达不到验收要求，投标人应无条件进行返工至合格为止，发生的费用由投标人自行充分考虑在报价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。\r\n(10)投标人在报价时应综合考虑各种装饰材料的颜色（油漆、涂料等），颜色以最终设计及发包人认可的颜色为准，投标人投标时，应综合考虑其各种颜色的价格综合报价。中标后不得因颜色变化而调整其综合单价。\r\n(11)装饰工程的收边、收口，无论施工图及清单是否提出，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收口等，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在报价中，中标后不得调整，也不另行签证。\r\n(12)本工程所采用的各种面层材料、基层材料质量等均应达到相关质量技术规范、标准的要求，同时还应符合环保要求，投标人应综合考虑进行报价，中标后不得调整。\r\n15.安装工程的有关说明\r\n(1)所有安装工程的预留孔洞及封堵孔洞,均在相应项目的综合单价报价时考虑,中标后不调整。\r\n(2)所有安装工程的管线（包括电缆桥架等）穿楼板、墙体、管井等一切需要作防火封堵的部位，中标人必须按照规范、标准和消防要求用合格的防火堵料封堵，相关费用包含在管线（包括电缆桥架等）安装的综合单价中，招标人不再额外支付。\r\n(3)按照规范、要求必须进行防火涂层保护的设备、材料，中标人必须按照标准和规范施工，相关费用包含在相应项目综合单价中，招标人不再额外支付。\r\n(4)投标人应充分考虑施工过程中成品、半成品的保护措施，以及各施工单位交叉作业时进行成品、半成品保护的协调工作，投标时应综合考虑以上因素并体现在综合单价中。中标后招标人将视投标人已在投标报价中综合考虑并不会再支付与成品、半成品采取保护措施相关的一切费用。设备或成品材料部件等在运输、安装未交工前的过程中表面漆膜损坏应进行补漆的工作，其费用应含在相应项目的综合单价中，若发生以上问题时招标人不调整综合单价，也不会再支付与此相关的费用。\r\n16．分部分项工程量清单中的项目特征只作重点描述，详细情况见施工图设计、施工技术规范、技术措施表及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作为投标人漏项、漏序的借口。\r\n17．工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。\r\n18．本说明未尽事项，以《计价规范》、《计价管理办法》、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。\r\n19其他费用。投标人应充分考虑施工过程中成品、半成品的保护措施，以及不同施工单位交叉作业时进行成品、半成品保护的协调工作，投标时应综合考虑以上因素并体现在综合单价中或列入相应措施费中。投标单位应自行认真考察施工现场情况，合理布置施工总平面，如需另租场地搭设临时设施，场地租赁等费用均应包括在投标报价内，但不单独列项，中标后不得以任何理由提出增加费用或延迟工期。\r\n20.运距。各种构件、成品及半成品及挖填土的运距由各投标人在投标报价时自行考虑，中标后不作调整。\r\n21.投标报价中的综合单价和合价全部以人民币表示。\r\n22.本工程招标控制价为： 521806.52元，（其中暂列金额 0 元，暂估价 61474.20 元  ）。\r\n","",""]

{"sheet":"F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~","index":3,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,8],[1,9,1,11],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,2,11],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,3,11],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[50,0,50,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","达古冰川绿化美化项目\\单项工程1【园林绿化工程】","","","","标段：","","","","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","综合单价","合价","其中","",""]
["","","","","","","","","","定额人工费","定额机械费","暂估价"]
[" "," ","","格桑花海处 ",""," "," ","","","","",""]
["1","010101001001","","平整场地","1.土壤类别 ：综合考虑\r\n2.弃土运距 ：场内消化\r\n3.取土运距：场内\r\n4.含平整场地及种植植物所涉及动土的所有工序","m2","29970","","","","",""]
["2","050102002002","","栽植薰衣草","1.种类 ：薰衣草\r\n2.根盘直径 ：详设计\r\n3.冠丛高 ：20-30cm；密度：25株/m2\r\n4.花色：紫色\r\n5.花期：6月\r\n6.修剪、养护、肥料、地膜等费用综合考虑\r\n7.密度：每亩5500株\r\n8.苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑\r\n9.养护期:包成活,养护至竣工验收并移交业主后开始计算满三个月,并达到设计及业主养护质量标准\r\n10.种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中\r\n11.其他：满足施工验收规范要求","m2","10005","","","","",""]
["3","050102013003","","播种孔雀草","1.种类：孔雀草\r\n2.花色：黄色\r\n3.花期：7-9月\r\n4.修剪、养护、肥料、地膜等综合考虑\r\n5.密度：25棵/㎡\r\n6.种植方式：播种\r\n7.苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑\r\n8.养护期:包成活,养护至竣工验收并移交业主后开始计算满三个月,并达到设计及业主养护质量标准\r\n9.种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中\r\n10.其他：满足施工验收规范要求","m2","4002","","","","",""]
["4","050102013004","","播种格桑花","1.种类：格桑花种子\r\n2.花色：粉、红、白\r\n3.花期：6-9月\r\n4.修剪、养护、肥料、地膜等综合考虑\r\n5.种植方式：播种\r\n6.苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑\r\n7.养护期:包成活,养护至竣工验收并移交业主后开始计算满三个月,并达到设计及业主养护质量标准\r\n8.种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中\r\n9.其他：满足施工验收规范要求","m2","4002","","","","",""]
["5","050102013005","","播种百日草","1.种类：百日草种子\r\n2.花色：详设计\r\n3.花期：6-10月\r\n4.修剪、养护、肥料、地膜等综合考虑\r\n5.种植方式：播种\r\n6.苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑\r\n7.养护期:包成活,养护至竣工验收并移交业主后开始计算满三个月,并达到设计及业主养护质量标准\r\n8.种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中\r\n9.其他：满足施工验收规范要求","m2","3335","","","","",""]
["6","050102013006","","播种硫华菊","1.种类：硫华菊种子\r\n2.花色：粉、红、白\r\n3.花期：6-9月\r\n4.修剪、养护、肥料、地膜等综合考虑\r\n5.种植方式：播种\r\n6.苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑\r\n7.养护期:包成活,养护至竣工验收并移交业主后开始计算满三个月,并达到设计及业主养护质量标准\r\n8.种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中\r\n9.其他：满足施工验收规范要求","m2","3335","","","","",""]
["7","050102008007","","栽植月季","1.花卉种类 ：月季花廊\r\n2、株高或蓬径 ：H=1500mm\r\n3.单位面积株数 \r\n4.花期：4-9月\r\n5.修剪、养护、肥料、地膜、型钢基础等综合费用考虑\r\n6.苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑\r\n7.养护期:包成活,养护至竣工验收并移交业主后开始计算满三个月,并达到设计及业主养护质量标准\r\n8.种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中\r\n9.其他：满足施工验收规范要求\r\n","株","21","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","上达古寨处植物 ",""," "," ","","","","",""]
["8","050102013008","","播种格桑花","1.种类：格桑花种子\r\n2.花色：粉、红、白\r\n3.花期：6-9月\r\n4.修剪、养护、肥料、地膜等综合考虑\r\n5.种植方式：播种\r\n6.苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑\r\n7.养护期:包成活,养护至竣工验收并移交业主后开始计算满三个月,并达到设计及业主养护质量标准\r\n8.种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中\r\n9.其他：满足施工验收规范要求","m2","1300","","","","",""]
["9","050102013009","","混播草籽（高羊茅、黑麦草）","1.种类：高羊茅、黑麦草种子\r\n2.花色：常规\r\n3.花期：详设计\r\n4.修剪、养护、肥料、地膜等综合考虑\r\n5.种植方式：播种\r\n6.苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑\r\n7.养护期:包成活,养护至竣工验收并移交业主后开始计算满三个月,并达到设计及业主养护质量标准\r\n8.种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中\r\n9.其他：满足施工验收规范要求","m2","200","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","映月长滩处植物 ",""," "," ","","","","",""]
["10","050102013010","","播种格桑花","1.种类：格桑花种子\r\n2.花色：粉、红、白\r\n3.花期：6-9月\r\n4.修剪、养护、肥料、地膜等综合考虑\r\n5.种植方式：播种\r\n6.苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑\r\n7.养护期:包成活,养护至竣工验收并移交业主后开始计算满三个月,并达到设计及业主养护质量标准\r\n8.种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中\r\n9.其他：满足施工验收规范要求","m2","800.4","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","枫语林上行电子眼处 ",""," "," ","","","","",""]
["11","050102013011","","播种格桑花","1.种类：格桑花种子\r\n2.花色：粉、红、白\r\n3.花期：6-9月\r\n4.修剪、养护、肥料、地膜等综合考虑\r\n5.种植方式：播种\r\n6.苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑\r\n7.养护期:包成活,养护至竣工验收并移交业主后开始计算满三个月,并达到设计及业主养护质量标准\r\n8.种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中\r\n9.其他：满足施工验收规范要求","m2","1235.6","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","入口大门处 ",""," "," ","","","","",""]
["12","050102013012","","播种硫华菊","1.种类：硫华菊种子\r\n2.花色：粉、红、白\r\n3.花期：6-9月\r\n4.修剪、养护、肥料、地膜等综合考虑\r\n5.种植方式：播种\r\n6.苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑\r\n7.养护期:包成活,养护至竣工验收并移交业主后开始计算满三个月,并达到设计及业主养护质量标准\r\n8.种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中\r\n9.其他：满足施工验收规范要求","m2","500","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","枫林湾 ",""," "," ","","","","",""]
["13","050102013013","","播种格桑花","1.种类：格桑花种子\r\n2.花色：粉、红、白\r\n3.花期：6-9月\r\n4.修剪、养护、肥料、地膜等综合考虑\r\n5.种植方式：播种\r\n6.苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑\r\n7.养护期:包成活,养护至竣工验收并移交业主后开始计算满三个月,并达到设计及业主养护质量标准\r\n8.种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中\r\n9.其他：满足施工验收规范要求","m2","500","","","","",""]
["14","050102013014","","混播草籽（高羊茅、黑麦草）","1.种类：高羊茅、黑麦草种子\r\n2.花色：常规\r\n3.花期：详设计\r\n4.修剪、养护、肥料、地膜等综合考虑\r\n5.种植方式：播种\r\n6.苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑\r\n7.养护期:包成活,养护至竣工验收并移交业主后开始计算满三个月,并达到设计及业主养护质量标准\r\n8.种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中\r\n9.其他：满足施工验收规范要求","m2","200","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","红枫地 ",""," "," ","","","","",""]
["15","050102013015","","混播草籽（高羊茅、黑麦草）","1.种类：高羊茅、黑麦草种子\r\n2.花色：常规\r\n3.花期：详设计\r\n4.修剪、养护、肥料、地膜等综合考虑\r\n5.种植方式：播种\r\n6.苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑\r\n7.养护期:包成活,养护至竣工验收并移交业主后开始计算满三个月,并达到设计及业主养护质量标准\r\n8.种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中\r\n9.其他：满足施工验收规范要求","m2","300","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","石板地 ",""," "," ","","","","",""]
["16","050102013016","","混播草籽（高羊茅、黑麦草）","1.种类：高羊茅、黑麦草种子\r\n2.花色：常规\r\n3.花期：详设计\r\n4.修剪、养护、肥料、地膜等综合考虑\r\n5.种植方式：播种\r\n6.苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑\r\n7.养护期:包成活,养护至竣工验收并移交业主后开始计算满三个月,并达到设计及业主养护质量标准\r\n8.种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中\r\n9.其他：满足施工验收规范要求","m2","300","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","观景台处大树 ",""," "," ","","","","",""]
["17","050102001017","","栽植红枫 φ13","1.种类 ：红枫\r\n2.胸径或干径 ：φ13\r\n3.株高、冠径 ：高:4-5m，冠幅：3-3.5m\r\n4.起挖方式 ：详设计\r\n5.养护期：详设计\r\n6.苗木及建渣弃物运距:投标人自定并在综合单价内考虑\r\n7.养护期:包成活,养护至竣工验收并移交业主后开始计算满三个月,并达到设计及业主养护质量标准\r\n8.种植坑换土要求:坑内换种植土费用计入综合单价中\r\n9.其他：满足施工验收规范要求\r\n","株","2","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","仿竹编铁丝网 ",""," "," ","","","","",""]
["18","010607004018","","仿竹编铁丝网","1.名称：仿竹编铁丝网\r\n2.高度：1500mm\r\n3.规格：铁丝网φ2.5mm,栏杆φ60mm，栏杆间距@3000mm\r\n9.其他：满足施工验收规范要求\r\n","m","1250","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","单价措施项目清单 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工程 ",""," "," ","","","","",""]
["19","050403001028","","树木支撑架","1.支撑类型、材质 \r\n2.支撑材料规格 \r\n3.单株支撑材料数量","株"," ","","","","",""]
["20","050403002029","","草绳绕树干","1.胸径（干径） \r\n2.草绳所绕树干高度","株"," ","","","","",""]
["21","050403003030","","搭设遮阴(防寒)棚","1.搭设高度 \r\n2.搭设材料种类、规格","m2|株"," ","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
["合    计","","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明施~","index":4,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,8],[1,1,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,8],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[17,0,17,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总价措施项目清单与计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：","达古冰川绿化美化项目\\单项工程1【园林绿化工程】","","","标段：","","","",""]
["序 号","项目编码","项目名称","计算基础","费率\r\n（%）","金额\r\n（元）","调整费率\r\n(%)","调整后金额\r\n(元)","备注"]
["","","","定额(人工费+机械费)","","","","",""]
["1","050405001019","安全文明施工费"," "," ","27874.76","",""," "]
["1.1","①","环境保护费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)"," ","2085.87","",""," "]
["1.2","②","文明施工费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)"," ","5119.85","",""," "]
["1.3","③","安全施工费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)"," ","7964.22","",""," "]
["1.4","④","临时设施费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)"," ","12704.82","",""," "]
["2","050405002020","夜间施工增加费"," "," "," ","",""," "]
["3","050405003021","非夜间施工照明"," "," "," ","",""," "]
["4","050405004022","二次搬运费"," "," "," ","",""," "]
["5","050405005023","冬雨季施工增加费"," "," "," ","",""," "]
["6","050405006024","反季节栽植影响措施"," "," "," ","",""," "]
["7","050405007025","地上、地下设施的临时保护设施"," "," "," ","",""," "]
["8","050405008026","已完工程及设备保护费"," "," "," ","",""," "]
["9","050405009027","工程定位复测费"," "," "," ","",""," "]
["合计","","","","","27874.76","","",""]

{"sheet":"G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【园林绿~","index":5,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,4],[1,2,1,3],[9,0,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其他项目清单与计价汇总表","","","",""]
["工程名称：","达古冰川绿化美化项目\\单项工程1【园林绿化工程】","标段：","",""]
["序号","项 目 名 称","金额(元) ","结算金额（元）","备注"]
["1","暂列金额"," ","","明细详见表-12-1"]
["2","暂估价","61474.20",""," "]
["2.1","材料(工程设备)暂估价/结算价","-","","明细详见表-12-2"]
["2.2","专业工程暂估价/结算价","61474.20","","明细详见表-12-3"]
["3","计日工"," ","","明细详见表-12-4"]
["4","总承包服务费"," ","","明细详见表-12-5"]
["合　　计","","61474.20","-","-"]

{"sheet":"G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【园林绿化工程】","index":6,"n_rows":5,"n_cols":7,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,5],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["专业工程暂估价及结算价表","","","","","",""]
["工程名称：","达古冰川绿化美化项目\\单项工程1【园林绿化工程】","","","标段：","",""]
["序号","工程名称","工程内容","暂估金额(元)","结算金额(元)","差额±（元）","备注"]
[" ","景观小品、仿真樱花树、风车专业暂估价","包含景观小品、仿真樱花树、风车\r\n具体做法及参数祥设计","61474.20","",""," "]
["合　　计","","","61474.20","-","-","-"]

{"sheet":"H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【园林~","index":7,"n_rows":7,"n_cols":6,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,5],[1,1,1,2],[1,3,1,4],[6,0,6,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["规费、税金项目计价表","","","","",""]
["工程名称：","达古冰川绿化美化项目\\单项工程1【园林绿化工程】","","标段：","",""]
["序号","项目名称","计算基础","计算基数","计算费率（％）","金额(元)"]
["1","规费","分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费",""," ","15642.03"]
["2","销项增值税额","分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费","","9"," "]
["3","附加税","分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费","","0.261"," "]
["合计","","","","","15642.03"]

{"sheet":"K.2 清单用表-承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-2~","index":8,"n_rows":4,"n_cols":11,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,8],[1,9,1,10],[2,0,2,1],[2,5,2,6],[3,0,3,1],[3,5,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 承包人提供主要材料和工程设备一览表\r\n（适用造价信息差额调整法）","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","达古冰川绿化美化项目\\单项工程1【园林绿化工程】","","","","标段：","","","",""]
["序号","","名称、规格、型号","单位","数量","风险系数%","","基准单价(元)","投标单价(元)","发承包人确认单价(元)","备注"]
[" ",""," "," "," "," ",""," ","",""," "]